Page 42 of 346 Start Back Next End ZBasic System Library 30 ZBasic Microcontrollers External Interrupt Pins for Generic ATtiny and ATmega Targets Target Device Pkg. Ext. Int. Pin tiny24, tiny24A, tiny44, tiny44A, tiny84 P14 INT0 5, B.2 Q20 INT0 14, B.2 tiny48, tiny88 P28 INT0 INT1 4, D.2 5, D.3 T28 INT0 INT1 28, D.2 1, D.3 T32 INT0 INT1 32, D.2 1, D.3 tiny87, tiny167 P20 INT0 INT1 12, B.6 4, A.3 Q20 INT0 INT1 15, B.6 3, A.3 tiny2313, tiny2313A, tiny4313 P20 INT0 INT1 6, D.2 7, D.3 Q20 INT0 INT1 4, D.2 5, D.3 mega48, mega48A, mega48P, mega48PA, mega8, mega8A, mega88, mega88A, mega88P, mega88PA, mega168, mega168A, mega168P, mega168PA, mega328, mega328P P28 INT0 INT1 4, D.2 5, D.3 T32 INT0 INT1 32, D.2 1, D.3 mega16, mega16A, mega164A, mega164P, mega164PA, mega32, mega32A, mega324P, mega324PA, mega644, mega644A, mega644P, mega644PA, mega1284P, mega323, mega8535 P40 INT0 INT1 INT2 16, D.2 17, D.3 3, B.2 T44 INT0 INT1 INT2 11, D.2 12, D.3 42, B.2 mega161, mega162, mega8515 P40 INT0 INT1 INT2 12, D.2 13, D.3 31, E.0 T44 INT0 INT1 INT2 8, D.2 9, D.3 29, E.0 L44 INT0 INT1 INT2 14, D.2 15, D.3 35, E.0 mega163 P40 INT0 INT1 12, D.2 13, D.3 T44 INT0 INT1 8, D.2 9, D.3 mega165, mega165A, mega165P, mega165PA, mega325, mega325P, mega645, mega645A, mega645P, mega169, mega169A, mega169P, mega169PA, mega329, mega329P, mega329PA, mega649, mega649A, mega649P T64 INT0 26, D.1 mega3250, mega3250P, mega6450, mega6450A, mega6450P, mega3290, mega3290P, mega6490, mega6490A, mega6490P T100 INT0 44, D.1 mega1281, mega2561, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128 T64 INT0 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 25, D.0 26, D.1 27, D.2 28, D.3 6, E.4 7, E.5 8, E.6 9, E.7 mega640, mega1280, mega2560 T100 INT0 43, D.0